**中国地质调查局水文地质环境地质调查中心2019年地质调查项目委托业务（第二批）公开招标公告**

　　五矿国际招标有限责任公司受中国地质调查局水文地质环境地质调查中心委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对中国地质调查局水文地质环境地质调查中心2019年地质调查项目委托业务（第二批）进行公开招标，欢迎合格的供应商前来投标。

**项目名称：**中国地质调查局水文地质环境地质调查中心2019年地质调查项目委托业务（第二批）

**项目编号：**WKZB1911BJB300321

**项目联系方式：**

项目联系人： 张艺飞、李文杰、刘畅

项目联系电话：010-88821765、88821791

**采购单位联系方式：**

采购单位：中国地质调查局水文地质环境地质调查中心

地址：河北省保定市七一中路1305号

联系方式：0312-5908565

**代理机构联系方式：**

代理机构：五矿国际招标有限责任公司

代理机构联系人：张艺飞、李文杰、刘畅010-88821765、88821791

代理机构地址： 北京市海淀区三里河路5号五矿大厦D座206室

**一、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：**

**采购需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级项目名称** | **包号** | **包名称** | **预算金额（万元）** | **主要工作量简介** | **合格投标人的特定资格要求** |
| 共和盆地恰卜恰干热岩试验性开发与评价  (中国地质调查局水文地质环境地质调查中心) | 1 | 共和盆地恰卜恰干热岩试验性开发与评价供水管井与微震监测孔施工 | 182 | 1.供水管井2眼，500m/眼，水文地质钻探共计1000m；  2.地球物理测井1000m；  3.供水管井抽水试验2井次；  4.微震监测孔眼及孔位高程精准定位，包含：2眼单孔深300m钻孔和50眼单孔深8m钻孔，共计1000m；  5.护壁管及微震监测仪器安装。 | 1.投标人须通过质量管理体系认证。  2.投标人须具有安全生产许可证，且近三年来未发生一般A级以上工业安全生产事故、严重环境事件和较大及以上质量事故。  3.投标人拟派承担本项目的下级单位或分支机构具备上述条件的，视同投标人具备上述条件，须由投标人提供关系证明材料；同一实体单位有两个单位名称的，由实体单位上级主管部门开具证明材料后，视同投标人具备上述条件。 |
| 共和盆地恰卜恰干热岩试验性开发与评价  (中国地质调查局水文地质环境地质调查中心) | 2 | 共和盆地恰卜恰干热岩试验性开发与评价GH-01井水力压裂施工 | 560 | 1. 修筑装配式蓄水设施1套，蓄水量3000～5000m3；  2. 实施导爆索线型震源试验或空包弹射孔1次；  3. GH-01井3500m- 4000m井段测试压裂，压裂规模300m3；  4. GH-01井3500m- 4000m井段水力压裂，压裂规模10000-15000m3； | 1.投标人须具有压裂、作业相关的石油工程技术服务资质证书。  2.投标人须具有质量管理体系认证证书；  3.投标人须具有安全生产许可证，且近三年来未发生一般A级以上工业安全生产事故、严重环境事件和较大及以上质量事故。  4.投标人拟派承担本项目的下级单位或分支机构具备上述条件的，视同投标人具备上述条件，须由投标人提供关系证明材料；同一实体单位有两个单位名称的，由实体单位上级主管部门开具证明材料后，视同投标人具备上述条件。 |
| 天津东丽区—河北牛驼镇地热资源调查与试验 | 3 | 天津东丽区—河北牛驼镇地热资源调查与试验CGSD-02地热参数井二期钻完井工程 | 300 | CGSD-02地热参数井加深工程，加深井段3500～4100m，钻井工作量600m（含钻井、录井、测井、完井、钻井成井材料及燃料动力），定深取心6回次，对目的层做抽水试验1次 | 1.投标人须具有有效期内的QHSE管理体系认证证书。  2.投标人须具有有效期内的安全生产许可证，且近三年来未发生一般A级以上工业安全生产事故、严重环境事件和较大及以上质量事故。  3.近5年内不存在主体工程转包、分包等不良行为或质量不合格的项目。  4.投标人拟派承担本项目的下级单位或分支机构具备上述条件的，视同投标人具备上述条件，须由投标人提供关系证明材料；同一实体单位有两个单位名称的，由实体单位上级主管部门开具证明材料后，视同投标人具备上述条件。 |
| 天津东丽区—河北牛驼镇地热资源调查与试验 | 4 | 天津东丽区—河北牛驼镇地热资源调查与试验  D04地热勘探井钻完井工程 | 400 | D04地热勘探井钻完工程，钻井工作量2400m（含钻井、录井、测井、完井、钻井成井材料及燃料动力）；第四系以下定深取心回次不少于10次，取心累计进尺不少于40m；目的层抽水试验2次。 | 1.投标人须具有有效期内的QHSE管理体系认证证书。  2.投标人须具有有效期内的安全生产许可证，且近三年来未发生一般A级以上工业安全生产事故、严重环境事件和较大及以上质量事故。  3.近5年内不存在主体工程转包、分包等不良行为或质量不合格的项目。  4.投标人拟派承担本项目的下级单位或分支机构具备上述条件的，视同投标人具备上述条件，须由投标人提供关系证明材料；同一实体单位有两个单位名称的，由实体单位上级主管部门开具证明材料后，视同投标人具备上述条件。 |
| 天津东丽区—河北牛驼镇地热资源调查与试验 | 5 | 天津东丽区—河北牛驼镇地热资源调查与试验D05地热勘探井钻完井工程 | 825  其中，其中2019年度预算550万元万元人民币，2020年度预算预计275万元人民币。2020年度预算金额为预计数值，最终预算以财政部门最终批复为准 | 地热勘探井1眼，钻探工作量4000m，含钻井、录井、测井、完井、钻井成井材料及燃料动力。第四系以下定深取心不少于18回次，累计取心进尺不少于70m，目的层抽水试验2次。  其中2019年完成工作量不少于：钻探工作量2500m，第四系以下定深取心回次10次，取心累计进尺40m；目的层抽水试验1次。 | 1.投标人须具有有效期内的QHSE管理体系认证证书。  2.投标人须具有有效期内的安全生产许可证，且近三年来未发生一般A级以上工业安全生产事故、严重环境事件和较大及以上质量事故。  3.近5年内不存在主体工程转包、分包等不良行为或质量不合格的项目。  4.投标人拟派承担本项目的下级单位或分支机构具备上述条件的，视同投标人具备上述条件，须由投标人提供关系证明材料；同一实体单位有两个单位名称的，由实体单位上级主管部门开具证明材料后，视同投标人具备上述条件。 |
| 天津东丽区—河北牛驼镇地热资源调查与试验 | 6 | 天津东丽区—河北牛驼镇地热资源调查与试验D06地热勘探井钻完井工程 | 825  其中，其中2019年度预算550万元万元人民币，2020年度预算预计275万元人民币。2020年度预算金额为预计数值，最终预算以财政部门最终批复为准 | 地热勘探井1眼，钻探工作量4000m，含钻井、录井、测井、完井、钻井成井材料及燃料动力。第四系以下定深取心不少于18回次，累计取心进尺不少于70m，目的层抽水试验2次。  其中2019年完成工作量不少于：钻探工作量2500m，第四系以下定深取心回次10次，取心累计进尺40m；目的层抽水试验1次。 | 1.投标人须具有有效期内的QHSE管理体系认证证书。  2.投标人须具有有效期内的安全生产许可证，且近三年来未发生一般A级以上工业安全生产事故、严重环境事件和较大及以上质量事故。  3.近5年内不存在主体工程转包、分包等不良行为或质量不合格的项目。  4.投标人拟派承担本项目的下级单位或分支机构具备上述条件的，视同投标人具备上述条件，须由投标人提供关系证明材料；同一实体单位有两个单位名称的，由实体单位上级主管部门开具证明材料后，视同投标人具备上述条件。 |

 注：

（1）投标必须以包为单位，对所投包号中的所有内容进行投标，不允许拆包投标,也不允许将几个包合并报一个价格投标，评标、授标以包为单位。

（2）本次公开招标的6个包中，一个投标人（包括法定代表人或负责人为同一人的不同投标人、为同一实体单位但不同单位名称的投标人的情况）最多只能中标1个包。

**二、投标人的资格要求：**

1.来自中华人民共和国境内，有能力提供本项目服务的供应商，包括法人、其他组织；  
2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加投标；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本次采购项目；  
3.购买了招标文件且在法律上和财务上合法运作并独立于招标人和招标代理机构，投标人必须遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他相关的国家法律、行政法规的规定；  
4.符合《政府采购法》第二十二条的规定，即：  
（1）具有独立承担民事责任的能力；  
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；  
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；  
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；  
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；  
（6）法律、行政法规规定的其他条件。  
5.符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的相关要求；  
6.必须符合 “采购需求一览表”中规定的合格投标人的特定资格要求；  
7.本次公开招中，第1包**接受**联合体投标；其余各包**不接受**联合体投标。。

**三、招标文件的发售时间及地点等：**

预算金额：3092.0 万元（人民币）

时间：2019年03月29日 09:30 至 2019年04月08日 16:30(双休日及法定节假日除外)

地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦D座206室

招标文件售价：￥600.0 元，本公告包含的招标文件售价总和

招标文件获取方式：招标文件售价为每包600元。工作日每天上午9:30-11:30，下午13:30-16:30发售招标文件。有意向的潜在投标人可现场购买或电子邮件购买，售后不退。现场购买时，投标人代表需现场填写购买登记表；电子邮件购买时，投标人可通过电子邮件发送至wkshddzx@qq.com，邮件主题格式必须为“XXXX（投标人全称）申请购买WKZB1911BJB300321/XXX（XXX为包号）招标文件”，包号请以3位阿拉伯数字表示，例如：“甲乙有限责任公司公司申请购买WKZB1911BJB300321/001招标文件”表示第1包。如同时购买多个包时，请以/XXX、XXX、XXX顿号间隔表示，例如：“丙丁有限责任公司公司申请购买WKZB1911BJB300321/001、002、005招标文件”表示同时购买第1包、第2包和第5包。招标文件购买人对招标文件购买登记信息的正确性负责，因登记信息填写错误造成的后果由购买人自行承担。

**四、投标截止时间：**2019年04月19日 09:30

**五、开标时间：**2019年04月19日 09:30

**六、开标地点：**

北京市海淀区三里河路1号西苑饭店四层鸿运6号厅

**七、其它补充事宜**

（1）接受投标时间：投标文件请于开标当日、投标截止时间之前由专人送达开标地点,逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。届时请参加投标的单位派代表出席开标仪式。

（2）投标地点：同开标地点。

（3）评标方法和标准：综合评分法。

（4）公告期限为5个工作日。

（5）本次公开招标的6个包中，一个投标人（包括法定代表人或负责人为同一人的不同投标人、为同一实体单位但不同单位名称的投标人的情况）最多只能中标1个包，具体规则详见招标文件。

（6）特别说明：本次招标项目为国家财政预算投资项目，国家财政预算安排有调整或取消的可能。招标人在招标开始至合同正式签订前可能对招标文件的内容做出调整直至取消项目，招标人和招标代理机构将不对投标人和中标人做出任何补偿，请投标人注意风险。

（7）第5、6包中，2020年度报价不一定作为最终合同签订的经费，2020年度合同执行以工作量和财政预算实际批复数额为基准按照本次招标价格情况确定合同经费**，请投标人注意风险**。

（8）本公告发布媒体：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、中华人民共和国自然资源部门户网站（http://www.mlr.gov.cn/）、中国地质调查局门户网站（http://www.cgs.gov.cn/）、中国地质调查局水文地质环境地质调查中心门户网站（http://www.chegs.cn/），公告内容以财政部指定媒体最先发布的公告为准。

（9）最高投标限价即各包预算金额。

招标代理机构：五矿国际招标有限责任公司

地址：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦D座206室

邮编：100044

传真：010-68494524

电子邮件:wkshddzx@qq.com

上述电子邮件为五矿国际招标有限责任公司“中国地质调查局水文地质环境地质调查中心2019年地质调查项目委托业务”专用邮箱，与本项目有关往来函件请以电邮方式一律发至此电子邮箱，以便我公司接收，其他方式往来函件恕不受理。

开户银行：工行北京首都体育馆支行

户名：五矿国际招标有限责任公司

账号：0200053709022105773

银行地址：北京市西城区西直门外大街丙143号

银行邮编：100044

**八、采购项目需要落实的政府采购政策：**

本项目需落实的节能环保、中小微型企业扶持支持监狱企业发展、促进残疾人就业等相关政府采购政策详见招标文件。